P570脚注割愛部分

4409木材（組み立てられていないストリップと、寄せ木細工でできた床の装飾部分を含む）継続的に形作られ、(凸型仕上げ, 溝仕上げ, 先細仕上げ, 面取り仕上げ, V字接合, 玉縁, 型枠、角を丸める等)角や側面、表面について。かんな、やすり掛け、継ぎ手の有無は問わない。

4410パーティクルボード仕立てられた固定ボード（OSB）またはこれに似たもの（例：ワッファーボード）で、木またはその他リグニン系の材料でできているもの。松脂その他の有機接着剤で固められているかどうかは問わない。

4411木材その他リグニン系素材のファイバーボード。松脂その他の有機材料と接着されているかどうかは問わない。

4412合板、ベニヤ板または類似のラミネート木材

4413 00 00 高密度木材、ブロックまたは板、ストリップあるいは注文された形状

4418　施工者の建具と大工仕事用の木材。セルラー木材パネル、組み立て式床パネル、屋根材等を含む。

9406 00 20 プレハブ建築物